|  |
| --- |
| 西畴县2022年1月监督性监测结果公示 |
| 序号 | 监测对象 | 监测内容 | 执行标准 | 监测结果 | 备注 |
| 1 | 西畴县污水处理厂 | 污水处理厂出水口：水温、PH、COD、BOD5、动植物油、石油类、氨氮、总氮、总磷、六价铬、总铬、铅、镉、汞、砷、悬浮物、粪大肠菌群、色度、阴离子表面活性剂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 达标 |  |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界噪声排放标准》 二类 （GB12348-2008） | 达标 |  |

|  |
| --- |
| 西畴县2022年1月农村环境质量监测结果公示 |
|  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测对象 | 监测内容 | 执行标准 | 监测结果 | 备注 |
| 1 | 农村环境质量（西洒镇上果村） | 饮用水源水质：水温、PH、浊度、电导率、溶解氧、流量、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、砷、汞、硒、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氟化物、六价铬、铜、铅、锌、镉、铁、锰、硝酸盐氮、硫酸盐 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准 | 达标 |  |
| 地表水水质（上果水文站）：水温、PH、浊度、电导率、溶解氧、流量、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、砷、汞、硒、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氟化物、六价铬、铜、铅、锌、镉 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准 | 达标 |  |

|  |
| --- |
| 西畴县2022年1月集中式饮用水源监测结果公示 |
|  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测对象 | 监测内容 | 执行标准 | 监测结果 | 备注 |
| 1 | 小桥沟水库 | 水温、PH、浊度、电导率、溶解氧、流量、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、砷、汞、硒、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氟化物、六价铬、铜、铅、锌、镉、铁、锰、透明度、硝酸盐氮、硫酸盐、叶绿素a | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准 | 达标 |  |
| 2 | 江东水库 | 水温、PH、浊度、电导率、溶解氧、流量、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、砷、汞、硒、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氟化物、六价铬、铜、铅、锌、镉、铁、锰、透明度、硝酸盐氮、硫酸盐、叶绿素a | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准 | 达标 |  |
| 3 | 荒田水库 | 水温、PH、浊度、电导率、溶解氧、流量、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、砷、汞、硒、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氟化物、六价铬、铜、铅、锌、镉、铁、锰、透明度、硝酸盐氮、硫酸盐、叶绿素a | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准 | 达标 |  |

西畴县2022年1月地表水河流断面水质监测结果公示

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测对象 | 监测内容 | 执行标准 | 监测结果 | 备注 |
| 1 | 鸡街河（老鸡街） | 水温、PH、浊度、电导率、溶解氧、流量、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、砷、汞、硒、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氟化物、六价铬、铜、铅、锌、镉 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准 | 达标 |  |
| 2 | 畴阳河（漂漂桥） | 水温、PH、浊度、电导率、溶解氧、流量、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、砷、汞、硒、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氟化物、六价铬、铜、铅、锌、镉 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准 | 达标 |  |